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ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Υ.Δ.Ε., ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
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Η παρούσα τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές αναφέρεται στον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακες χαµηλής τάσης) και την έκδοση επικαιροποιηµένων Υπευθύνων ∆ηλώσεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε.), έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου προς αντικατάσταση των κατατεθειµένων στην επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, για ιδιόκτητα ακίνητα, κτήρια ή τμήματα κτηρίων του e-ΕΦΚΑ.

Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Φ7.5/1816/88/27.02.2004 του Υπουργού Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε), µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384” και τις σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 470/Β/5.03.2004), τέθηκε σε ισχύ από 05.03.2006 το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, περιγράφονται λεπτοµερώς πώς πρέπει να γίνεται ο αρχικός έλεγχος και κάθε επανέλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.


Σελίδα 15 από 16


Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γίνεται µε πιστοποιηµένα πολυόργανα υψηλής ακρίβειας που τεκµηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισµών της ηλεκτρολογικής νοµοθεσίας ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλµατα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από τις µετρήσεις και τις δοκιµές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε να συµφωνούν µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. Από την 1 Νοεµβρίου 2011, η νέα Υπεύθυνη
∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ∆Ε) είναι η µόνη δήλωση που δέχεται ο ΔΕΔΔΗΕ.
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Επειδή μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να είναι ή να καταστεί επικίνδυνη, με τους συστηματικούς ελέγχους και επανελέγχους που υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται στα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το νόμο και τα πρότυπα, μπορεί να αυξηθεί δραστικά η ασφάλεια και η ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Σκοπός, από την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου, είναι να αποφευχθούν βλάβες, πυρκαγιές και ατυχήματα και να τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Επιπρόσθετα, έτερος σκοπός είναι η κατάθεση των πιστοποιητικών, και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να γίνει η μετονομασία όλων των λογαριασμών των κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και των ιδιόκτητων ακινήτων του, στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ (Επωνυμία, ΑΦΜ κλπ). Αυτό είναι απαραίτητο γιατί τα κτήρια του e-ΕΦΚΑ προέρχονται από την συνένωση πολλών ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ETEAEΠ κλπ) και για την αλλαγή της επωνυμίας στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ από τον ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται – μεταξύ άλλων - η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρότυπα.
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Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ. φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και τη µεθοδολογία του νέου Προτύπου.



Το νέο πιστοποιητικό περιλαµβάνει :

· Υπεύθυνη ∆ήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

· Έκθεση παράδοσης

· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
· Μονογραµµικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (ηλεκτρονική µορφή
AutoCAD ή συµβατό µε αυτό λογισµικό σχεδίασης)

· Κάτοψη µε τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ (ηλεκτρονική µορφή
autocad ή συµβατό µε αυτό λογισµικό σχεδίασης)

Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις και την µεθοδολογία του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ 470/Β/05.03.2004) και θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισµών και µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, κατόχους της απαιτούµενης αντίστοιχης άδειας (Ν. 4483/1965 ΦΕΚ 118/Α/65, Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011, Ν. 3982 ΦΕΚ Α΄143/17-06-2013).

Μετά την διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη µε τα έγγραφα που τη συνοδεύουν (πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα) µε µέριµνα και αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου.

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης διαθέτει τον απαιτούµενο µετρητικό εξοπλισµό, όργανα και εργαλεία ελέγχου. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής, όσο και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
    Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (αρνητικό αποτέλεσµα ελέγχου) θα κατατεθεί στην αρμόδια ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ τεχνική έκθεση (έγγραφη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) που περιλαμβάνει την περιγραφή των αποκλίσεων, την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μαζί με τα απαιτούμενα υλικά και τις ποσότητες τους, καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για όλα τα παραπάνω. Στη συνέχεια μετά από την υλοποίηση τους για την άρση των αποκλίσεων και ακολουθεί επανέλεγχος από τον ανάδοχο ώστε να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ελέγχου.


         Ο e-ΕΦΚΑ μέσω της αρμόδιας ΠΥΣΥ με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ μπορεί να αναθέσει στον ανάδοχο τις εργασίες άρσης των αποκλίσεων. Όμως, διατηρεί το δικαίωμα – εφόσον κρίνει ότι το προτεινόμενο – από τον ανάδοχο - κόστος είναι πέραν των πραγματικών δεδομένων της αγοράς να διενεργήσει διαγωνισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, ή να τις αναθέσει σε δικό του τεχνικό προσωπικό.

Μετά την άρση των ελλείψεων ακολουθεί από τον ανάδοχο επανέλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση Υ.∆.Ε. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στην τιμή των εργασιών της παρούσης και προβλέπεται απεριόριστος αριθμός επισκέψεων.
Κατ’’΄ ελάχιστο θα διενεργηθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η µη διενέργεια των ελέγχων και των επανελέγχων όπως έχουν οριστεί νοµοθετικά,
µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στους εµπλεκόµενους (ιδιοκτήτες, κατασκευαστές, ηλεκτρολόγους κ.λ.π.) ιδιαίτερα αν συµβεί ατύχηµα.
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· Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384.
· Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8/11.01) απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65», (ΦΕΚ Β' 844/16-5-2011).
· Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης: Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) µε το ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις, (ΦΕΚ Β' 470/5.5.2004».
· Απόφαση Φ.50/οικ. 11784/742: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965, (ΦΕΚ Β' 1809/11.8.2011)
· Απόφαση Φ Α΄ 50/12081/642: Θέµατα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και κατασκευής θεµελιακής γείωσης, (ΦΕΚ Β' 1222/5.9.2006).
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Οι Γενικοί όροι και οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν αναφέρονται στον ανοιχτό διαγωνισμό, που πρόκειται να διενεργηθεί για την ανάδειξη του αναδόχου ή των αναδόχων οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο, επανέλεγχο και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), την έκδοση επικαιροποιημένων ΥΔΕ, εκθέσεων παράδοσης πρωτόκολλου έλεγχου των κτηρίων του e-ΕΦΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα βάσει τιμής.
Η πιστοποίηση αφορά σε ιδιόκτητα ακίνητα, ιδιαίτερα αυτά που στεγάζουν  τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σε κτήρια που συστεγάζονται υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με υπηρεσίες άλλων φορέων (ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ) και την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων έχει ο e-ΕΦΚΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τα κτήρια παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και την υπαγωγή τους στην αρμόδια ΠΥΣΥ (Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης) του e-ΕΦΚΑ. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για κάθε ΤΜΗΜΑ ( 4 ΤΜΗΜΑΤΑ ,1 ΣΥΡΟ,2 ΚΩ ΚΑΙ 1 ΡΟΔΟ ) ξεχωριστά. Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε κάθε ιδιόκτητο κτίριο του eεφκα της ΠΥΣΥ ΝΑ   του συνημμένου πίνακα. Κάθε διαγωνιζόμενος δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει από έως και όλες τις ομάδες του προϋπολογισμού.
Κριτήριο ανάθεσης κάθε ομάδας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα Περιφερειακής Ενότητας του προϋπολογισμού. 
Μετά το πέρας των συμβατικών εργασιών, την υπογραφή του τελευταίου πρακτικού παραλαβής, θα επιστραφεί στον Ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ( εγγυητική επιστολή = 4%επι προϋπολογισμένου ποσού χωρίς ΦΠΑ ).
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού:
Α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β) ενώσεις εταιριών που υποβάλουν κοινή προσφορά. Γ) συνεταιρισμοί.
Δ) κοινοπραξίες εταιριών.

Στο στάδιο προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα επισυνάπτει υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού), τα κάτωθι δικαιολογητικά:

I. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εναλλακτικά µία από τις παρακάτω άδειες εγκαταστάτη: Α) Αποφοίτου Πολυτεχνείου (ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος
µηχανικός) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Β) Αποφοίτου ΤΕΙ (ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µμηχανικός ΤΕ) - βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας Γ) Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας (σύμφωνα µε το Π∆ 108/2013)
II. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει παρόμοιες συμβάσεις, από το 2016 έως την ημέρα υποβολής προσφορών, με αντικείμενο συναφές της παρούσας συνολικού προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή ανώτερου του 50% του προϋπολογισμού των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά, με αναφορά στη συμβατική αξία (τα ποσά προ ΦΠΑ).
III. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προς εκτέλεση εργασίες θα συμφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και προτύπου, ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384, ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της διακήρυξης, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμά κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας καθώς και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύβασης ανασφάλιστο προσωπικό.
IV. Προς απόδειξη των όσων παραπάνω αναφέρονται, θα προσκομιστούν (ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε ισχύ, σε μορφή ευκρινούς αντίγραφου, ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο και η ποιότητα των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν:
a. Επαγγελματική άδεια
b. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για την παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσης.
c. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 – άρθρο 8, παρ.4, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
· Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό, διαθέτει τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, επισκευής και διατήρησης σε ετοιμότητα των εγκαταστάσεων.
· Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό έλαβε γνώση των γενικών, τοπικών και ειδικών συνθηκών και τις αποδέχεται.
· Όλες οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο θα είναι  σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ HD 384.
· Τα όργανα μέτρησης πληρούν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557
· πιστοποιητικό που θα πιστοποιεί την εγγραφή του διαγωνιζομένου στο επιμελητήριο και το επάγγελμά του.
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Εναλλακτικά:
Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της, ανάλογα με την ομάδα κτιρίων ως εξής:

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

	
	 58. ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
	3 ΜΗΝΕΣ

	
	 69. ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
	3 ΜΗΝΕΣ

	
	
	



Η χρονική διάρκεια για τον ανάδοχο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα:
 α) από τον έλεγχο μιας εγκατάστασης ενός κτηρίου, την πιστοποίηση του (χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις) και την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΔΕΔΗΕ, 
ή 
β) από τον έλεγχο μιας εγκατάστασης ενός κτηρίου έως την κατάθεση τεχνικής έκθεσης αντιμετώπισης των αποκλίσεων (όπως αναφέρεται στο εδάφιο 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ), και στην συνέχεια τον χρόνο για τον επανέλεγχο της εγκατάστασης ενός κτηρίου (μετά την αποκατάσταση των αποκλίσεων) , την πιστοποίηση του και την κατάθεση στον ΔΕΔΗΕ των δικαιολογητικών,
Δηλαδή στη χρονική διάρκεια δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αποκατάστασης των αποκλίσεων. 
Ενδεικτική κατανομή  α) στο 75% της χρονικής διάρκειας να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των κτηρίων και είτε να έχουν πιστοποιηθεί τα κτήρια είτε να έχουν κατατεθεί οι τεχνικές εκθέσεις για την απαλοιφή των αποκλίσεων και β) στο υπόλοιπο 25% να γίνει ο επανέλεγχος των εγκαταστάσεων για τα κτήρια (που είχαν αποκλίσεις) και η πιστοποίηση τους.

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 217 του Ν.4412/2016.
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Η παρακολούθηση- παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό κατά τα όσα ορίζει ο Ν.4412/2016, δυνάμενη να αποτελείται από υπαλλήλους της εκάστοτε Διεύθυνσης που στεγάζεται στο κτήριο, της ΠΥΣΥ ή/και αποτελούμενη από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα κτίρια του e-ΕΦΚΑ που αναφέρονται στους ακόλουθους Πίνακες.
Η προτεραιότητα των ελέγχων στα κτήρια θα δίνεται από τον e-ΕΦΚΑ διαμέσου της επιτροπής παρακολούθησης που θα οριστεί ή και σε έκτακτες περιπτώσεις και από την αρμόδια ΠΥΣΥ  με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Επειδή δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων και εγκαταστάσεων για το σύνολο των κτηρίων του e-ΕΦΚΑ όπως προήλθαν από την συνένωση όλων των ασφαλιστικών φορέων πανελλαδικά, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής έχει γίνει προσεγγιστικά.
Bάσει προεκτίμησης, ένας ηλεκτρολογικός πίνακας αντιστοιχεί σε 180 m2 δομημένης επιφάνειας. Η αμοιβή για την πιστοποίηση ενός κτηρίου προκύπτει από την συνολική του επιφάνεια (υπόγεια και ανωδομή), σε συνάρτηση με τον θεωρητικό αριθμό πινάκων που αντιστοιχούν και την τιμή. πιστοποίησης ενός ηλεκτρολογικό πίνακα .

Η αμοιβή ανά κτήριο περιλαμβάνει την πιστοποίηση όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ανεξάρτητα από το είδος και τον αριθμό των παροχών της ΔΕΗ που μπορεί να υπάρχουν.

Εντός µιας εβδοµάδας από την υπογραφή της σύµβασης, ορίζεται το χρονοδιάγραµµα των επισκέψεων σε συνεργασία µε την επιτροπή παρακολούθησης που θα έχει ορισθεί από την ∆ιοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Ο ανάδοχος συµµετέχει σε συσκέψεις και παρέχει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Π.Υ.Σ.Υ.Ν και τα όργανά τους. Ο ανάδοχος προβαίνει τουλάχιστον σε δυο (2) αυτοψίες εβδοµαδιαίως σε κτίρια του e-ΕΦΚΑ ενώ θα είναι στη διάθεση της αρμόδιας ΠΥΣΥ του e-ΕΦΚΑ και θα ανταποκρίνεται άµεσα σε επείγουσες περιστάσεις που αφορούν έλεγχο και πιστοποίηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε κτίρια e-ΕΦΚΑ καθώς και απεριόριστο αριθµό έκτακτων επισκέψεων σε περίπτωση αστοχιών ελέγχου, καταγραφής και πιστοποίησης.

Ο ανάδοχος παραδίδει υπογεγραµµένα (καθώς και σε ψηφιακή µορφή – τα σχέδια σε αρχεία AutoCAD ή σε συµβατό µε αυτό λογισµικό), την Υ.∆.Ε. (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου,έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων) συνοδευόµενη υποχρεωτικά από εκτυπωµένες σχετικές µετρήσεις διαπιστευµένων οργάνων για κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, που θα αποδεικνύουν την εύρυθµη, ασφαλή και καλή λειτουργία του. Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει τα προβλεπόµενα πιστοποιητικά κάθε εγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία του ∆Ε∆∆ΗΕ.

Ο ανάδοχος τηρεί µε δική του ευθύνη τις εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης σε σχετικό βιβλίο (ηµερολόγιο εργασιών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, η Αναθετουσα Αρχη έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση µέλους του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του εργασιακού του χώρου και επαφίεται στον ανάδοχο να οργανώσει το πρόγραµµα των εργασιών του σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη.

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της νοµιµότητας του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. Όλες οι εργασίες – µετρήσεις θα πρέπει να γίνονται θεωρώντας ότι είναι πάντα «υπό τάση» από δίκτυο της ∆.Ε.Η. προς αποφυγήν τυχόν ατυχήµατος. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως (τουλάχιστον 1 εβδομάδα νωρίτερα) µε κάθε πρόσφορο µέσο τους χρήστες των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ για κάθε εργασία, παρέµβαση, συντήρηση και έλεγχο που θα πραγµατοποιήσει. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την παροχή υπηρεσίας, ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης των εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, ανταλλακτικά µικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών, µηχανηµάτων.

Ο e-ΕΦΚΑ, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέτει το απαιτούµενο γι' αυτό προσωπικό.
Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσµατος του ελέγχου ή βλάβης µετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κ.λπ. αυτού, ακολουθεί καταχώρηση στο βιβλίο (ηµερολόγιο εργασιών), ενηµέρωση της επιτροπής παρακολούθησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έγγραφη ενημέρωση (σε έγγραφη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή) µε τα απαραίτητα µέτρα, προµέτρηση υλικών και εργασιών καθώς και το κόστος αυτών για την άρση των ελαττωμάτων. Η έγγραφη ενημέρωση θα έχει τη μορφή τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνει την περιγραφή των αποκλίσεων, την περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μαζί με τα απαιτούμενα υλικά και τις ποσότητες τους, καθώς και την εκτίμηση της δαπάνης για όλα τα παραπάνω ώστε να αρθούν οι αποκλίσεις και να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ελέγχου.

Ο e-ΕΦΚΑ μέσω της αρμόδιας ΠΥΣΥ με την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα για τις εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση είτε να τις αναθέσει στον ανάδοχο, είτε να τις αναθέσει σε δικό του τεχνικό προσωπικό, είτε να διενεργήσει διαγωνισμό για υλοποίηση τους.

Μετά την άρση των ελλείψεων ακολουθεί επανέλεγχος, πιστοποίηση και έκδοση Υ.∆.Ε. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαµβάνεται στην τιµή των εργασιών.
Οι εργασίες για την άρση των αποκλίσεων στα ιδιόκτητα κτήρια θα γίνει είτε με προσφορά του αναδόχου είτε με  υλικά του εντολέα από τους τεχνίτες της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (Αναθέτουσας Αρχής), είτε – αν διαπιστωθεί ότι το ζητούμενο από τον ανάδοχο ποσό είναι πάνω από τις πραγματικές τιμές της αγοράς - με την διενέργεια διαγωνισμού δημοσίου έργου. 
Κατά την αποκατάσταση των αποκλίσεων ο ανάδοχος απαντά συμβουλευτικά σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.
Μετά από την εκτέλεση των εργασιών θα ακολουθεί επανέλεγχος της εγκατάστασης από τον ανάδοχο της παρούσης που περιλαµβάνεται στην συνολική τιµή του προϋπολογισμού (χωρίς οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αµοιβή). Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όσες επισκέψεις και αν απαιτηθούν.

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστηµένο ηλεκτρικό πίνακα, µηχάνηµα, εξάρτηµα κλπ. αυτού, από υπαιτιότητα του αναδόχου, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του αναδόχου. Σε περίπτωση άρνησης αυτού ο e-ΕΦΚΑ θα διεκδικήσει το κόστος επισκευής από τον ανάδοχο.

Οι εργασίες του αντικειμένου της παρούσας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνουν:
· τον οπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών πινάκων,
· δοκιµή εξακρίβωσης της συνέχειας των αγωγών προστασίας και των αγωγών κύριας και συµπληρωµατικής ισοδυναµικής σύνδεσης (άρθρο 612.2),
· µέτρηση της αντίστασης µόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης (άρθρο 612.3),
· δοκιµή ελέγχου του διαχωρισµού των κυκλωµάτων στις περιπτώσεις εφαρµογής SELV ή PELV και στην περίπτωση εφαρµογής προστασίας µε ηλεκτρικό διαχωρισµό (άρθρο 612.4),
· εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας µε αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης (άρθρο 612.6),
· έλεγχο της πολικότητας (άρθρο 612.7),
· επισήµανση	των	προβληµάτων	δυσλειτουργίας,	προτάσεις	εργασιών αποκατάστασης,
· ηλεκτρολογικό σχέδιο πινάκων επικαιροποιηµένο (AutoCAD ή συµβατό µε αυτό λογισµικό)
· το σύνολο των λοιπών εργασιών που προβλέπεται από το ισχύον πρότυπο (ΕΛΟΤ HD384).



ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)


I. ΕΛΕΓΧΟΣ	–	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΤΩΝ	ΜΕΤΡΩΝ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
II. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
IV. ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΗΣ	ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΙ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΩΝ	∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
VII. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ P & NE
VIII. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
IX. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
X. X. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ∆ΟΚΙΜΗΣ RCD
XI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
XII. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
XIII. ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 


I. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
II. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
III. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
IV. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
V. ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
VI. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΡΘΗΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Το νέο πιστοποιητικό που θα παραδοθεί στον e-ΕΦΚΑ και θα κατατεθεί από τον ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ περιλαµβάνει :
· Υπεύθυνη ∆ήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

· Έκθεση παράδοσης.

· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 (στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων όπως και επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τμημάτων της εγκατάστασης.
· Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006).
· Μονογραµµικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης (και σε ηλεκτρονική
µορφή AutoCAD ή συµβατό µε αυτό λογισµικό σχεδίασης).

· Κάτοψη µε τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών κλπ (και σε ηλεκτρονική
µορφή autocad ή συµβατό µε αυτό λογισµικό σχεδίασης) και γενικώς ότι προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ HD 384.


Όλα τα σχέδια θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή, και με την εξόφληση της προβλεπόμενης αμοιβής του αναδόχου περιέρχονται στην πλήρη κυριότητα του e-ΕΦΚΑ, για την χρήση τους από την ΠΥΣΥ και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ.
Ακολουθούν	σε	παραρτήματα	οι	πίνακες	με	τα	κτήρια	του	e-ΕΦΚΑ	 ανά	ομάδα προϋπολογισμού στα οποία θα γίνει πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
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I. Το αντικείμενο του έργου είναι η πιστοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (σε κτήρια γραφείων ως επί των πλείστον). Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειµένου να λάβει γνώση του αντικειµένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών των απαιτούµενων εργασιών του Διαγωνισμού καθώς και να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού σχετική υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή περιγράφεται στη σελ. 8 εδάφιο IV c.
II. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή τους.
III. Ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σύμβασης θα προσκοµίσει ιδιωτικό ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης Ηλεκτρολόγου έγκρισης της υπηρεσίας (Προεδρικό ∆ιάταγµα 108/2013 «Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από  φυσικά πρόσωπα», Άρθρο 12, παράγραφος 6, "τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα ελέγχου και σύνταξης Υ.∆.Κ.Ε. (Υπεύθυνη ∆ήλωση Καλής Εκτέλεσης), οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 24 του Ν. 3844/2010 Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης... ").
IV. Όλες οι εργασίες θα γίνουν µε προσοχή ώστε να µην προκληθούν ζηµιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζηµιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. O Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρης σήµανση µε ετικέτες σε όλες τις γραµµές των πινάκων µε περιγραφή των καταναλώσεων.
V. Οι ώρες εκτέλεσης των εργασιών θα καθορίζονται πάντα µετά από συνεννόηση µε την επιτροπή παρακολούθησης του e-ΕΦΚΑ αλλά και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο διευθυντή της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για κάθε κτήριο που θα γίνεται ο έλεγχος. Κατά την διάρκεια των µετρήσεων - ελέγχων που θα γίνουν σε µη εργάσιµες ώρες ο υπεύθυνος υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ θα παρέχει πρόσβαση στους χώρους και θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις εγκαταστάσεις, µηχανήµατα των χώρων ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες.
VI. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ’ αποκοπή τίµηµα για τα κτήρια ανά Περιφερειακή Ενότητα που συμμετέχει. Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα θα περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούµενες µικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Από το προσφερόμενο κατ’ αποκοπή θα προκύπτει μία τεκμαρτή έκπτωση που θα εφαρμόζεται στην τιμή που έχει προϋπολογιστεί ανά κτήριο (σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών).
VII. Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έµπειρο, να έχει τις απαραίτητες άδειες εργασίας από τις αρµόδιες αρχές και να τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλισης στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
VIII. Προβλέπεται απεριόριστος αριθμός εκτάκτων επισκέψεων συνεργείων αναδόχου για την ανταπόκριση σε τυχόν αστοχία ελέγχου, καταγραφής, πιστοποίησης.
IX. Με αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου εγκατάστασης θα ακολουθεί επανέλεγχος μετά από την επισκευή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
X. Επανέλεγχος θα γίνεται μετά την επισκευή βλαβών, που τυχόν προκληθούν, υπαιτιότητα του αναδόχου και θα επισκευάζονται άμεσα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με έξοδα του αναδόχου. Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κατ΄ αποκοπή τίμημα.
XI. Επανέλεγχος θα γίνεται, μετά από την επισκευή βλαβών ή των αποκλίσεων της εγκατάστασης από τα πρότυπα, μετά τον έλεγχο σε κάποιο εγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα, μηχάνημα, εξάρτημα κλπ και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που θα γίνει με έξοδα και υλικά του εργοδότη (e-ΕΦΚΑ) βάσει της τεχνικής έκθεση για την άρση των αποκλίσεων που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο (με περιγραφή αποκλίσεων, περιγραφή εργασιών, απαιτούμενα υλικά και ποσότητες,  εκτίμηση κόστους). Ο επανέλεγχος της εγκατάστασης περιλαμβάνεται στο κατ΄ αποκοπή τίμημα του διαγωνισμού.
XII. Το κόστος μεταφοράς εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών, προσωπικού κλπ βαρύνουν τον ανάδοχο για κάθε εργασία στις ελεγχόμενες ηλεκτρικές εγκατάστασης που προβλέπεται στην παρούσα ή τυχόν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την παρούσα παροχή υπηρεσιών προς τον e-ΕΦΚΑ.
XIII. Σε θετικό αποτέλεσμα ελέγχου, η καταγραφή και η πιστοποίηση θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέρη (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο έλεγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης και ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα και πινάκων σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή)
XIV. Η ΥΔΕ για κάθε κτήριο θα κατατεθεί από τον ανάδοχο στον ΔΕΔΔΗΕ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την μετονομασία του κυρίου του λογαριασμού στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ (που θα παρασχεθούν από την αρμόδια ΠΥΣΥ και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) .
XV. Από την προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN HD 384 και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης.
XVI. Σε περίπτωση κατά την οποία:   Δεν χρειαστεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε κάποιο/α κτίριο/α για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. πάψει να στεγάσει υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πιστοποιητικό ΥΔΕ σε ισχύ και με σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη κλπ),
τότε οι πιστώσεις που παραμένουν αδιάθετες μπορούν να διατεθούν για την εκτέλεση ελέγχων σε άλλα κτίρια του e-ΕΦΚΑ (εντός της ίδιας περιοχής) τα οποία μπορεί εκ παραδρομής να μην συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους κτιρίων ή περιήλθαν στον e-ΕΦΚΑ μετά τη σύνταξη των παρόντων προδιαγραφών.
XVII. Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα για κάποιο κτήριο είτε να το αφαιρέσει από το αντικείμενο του διαγωνισμού εάν τελικά δεν απαιτηθεί ή να μην προχωρήσει στις προτεινόμενες εργασίες για την άρση των αποκλίσεων και να μην εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό, ιδιαίτερα για τα κτήρια που είναι κενά.
XVIII. Η αμοιβή έχει προϋπολογιστεί ανά κτήριο.
XIX. Πίνακες μονοφασικοί με εγκατεστημένη ισχύ από 3,7 KVA και μικρότερη (γενική ασφάλεια ≤16 Α) και τριφασικοί με εγκατεστημένη ισχύ 11 KVA και μικρότερη (γενικές ασφάλειες ≤3Χ16 Α), όσον αφορά στις τεχνικές απαιτήσεις ελέγχου λαμβάνονται υπόψη.
XX. Η πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών πινάκων που περιγράφεται με την παρούσα  εννοείται στο ισχύον τελευταίο πρότυπο βάσει νομοθεσίας, στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή αναθεώρηση στη νομοθεσία και στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
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Ο ανάδοχος τηρεί ημερολόγιο για την καταγραφή των εργασιών
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Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται κατόπιν της ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών που θα πιστοποιούνται από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά τη σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής και ποιοτικής παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση ελέγχων χωρίς να υπάρχουν αποκλίσεις, ο ανάδοχος με την κατάθεση των δικαιολογητικών στο ΔΕΔΔΗΕ για ένα κτήριο, δικαιούται το 100% της πληρωμής των πινάκων που πιστοποιήθηκαν για το κτήριο αυτό.
Σε περίπτωση ελέγχων με αποκλίσεις, ο ανάδοχος με την παράδοση του στοιχείων του πρώτου ελέγχου και των τευχών που περιγράφουν τις εργασίες για την άρση των αποκλίσεων (αναλυτική τεχνική περιγραφή, αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός) δικαιούται το 75% της πληρωμής των πινάκων που πιστοποιήθηκαν για το κτήριο αυτό. Το υπόλοιπο 25% θα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών άρσης των αποκλίσεων (όπως περιγράφεται σε προηγούμενο άρθρο), της διενέργειας όσων επανέλεγχων απαιτηθούν από τον ανάδοχο και την κατάθεση των δικαιολογητικών στο ΔΕΔΔΗΕ από τον ανάδοχο για το κτήριο αυτό.
Στο ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι και οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,
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Ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σε 4 τμηματα ανά ιδιόκτητο κτίριο για την περιοχή αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Νοτιου Αιγαιου , σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019), ήτοι:
	ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	Α.Τ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΡΟΥ-ΠΕΚΑ-
	τ.ΟΑΕΕ
	ΤΟΠΙΚΗ ΔΝΣΗ ΚΩ
	τ.ΟΑΕΕ

	ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	ΑΡΧΕΙΟ
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	ΑΡΧΕΙΟ

	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
	Α ΟΡΟΦΟΣ
	Β ΟΡΟΦΟΣ
	ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ & Α ΟΡΟΦΟΣ
	ΙΣΟΓΕΙΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
	151,52
	146,39
	3.462,00
	174,64

	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ
	151,52
	146,39
	2.308,00
	174,64

	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
	0,00
	0,00
	1.154,00
	0,00

	m2 ΑΝΑ ΠΙΝΑΚΑ
	180
	180
	180
	180

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
	0,84
	0,81
	19,23
	0,97

	ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 

	ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ ΦΠΑ
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